Z10 - Plochy rekreace - plochy staveb pro hromadnou rekreaci - RH
------------------------------------------------------------------

Lokalita: Ostružno / lokalita u rybníka Jíkavec

Specifické podmínky:
Rozvojová plocha hromadné rekreace RH umožňující rozvoj stávajícího rekreačního areálu v západní části řešeného území;
- dopravní napojení ze stávající místní komunikace nebo v rámci stabilizovaných ploch RH;
- do vzdálenosti 30 m od okraje lesa je nepřípustné umisťovat stavby charakteru budov;
- maximální koeficient zastavění 0,06;
- podél východního okraje Z10 bude realizován pás izolační zeleně;
- stavby charakteru budov umisťovat do vzdálenosti maximálně 32 m od stabilizovaných ploch RH (tj. cca do 1 hloubky zastavitelné plochy);
- zohlednit částečnou polohu v 50m pásmu od okraje lesa;
- respektovat ochranné pásmo Přírodní památky Rybník Jíkavec;
- výškové a objemové řešení umisťovaných staveb musí odpovídat charakteru okolní zástavby a okrajové poloze lokality;
